|  |
| --- |
|  |
| **Измельчитель** |
| **Руководство по эксплуатации**  **Серия WСG75E**  **профессиональный**  **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  **Модель: WСG75E**  **Комплектация:**  • основание, 2 чаши объемом 0,75 л, с крышкой и ножом.  **Требования к электропитанию:**  • 220-240 В, 50/60 Гц, 207 Вт  • Каждый измельчитель рекомендуется подключать к отдельной розетке  • Не используйте удлинители для подключения блендера  **Размеры** (Высота х Ширина х Глубина)  • 25,4х12,7х21,6 см.  2018  **Год и месяц производства: указан на упаковке.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**  При использовании электрического оборудования, всегда необходимо соблюдать основные меры безопасности:  1. **ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ**.  2. Во избежание поражения электрическим током не погружайте основание устройства в воду или другую жидкую среду.  3. Необходимо соблюдать тщательный контроль за работой устройства, если он используется детьми или в их непосредственной близости.  4. Отсоединяйте прибор от сети электропитания перед заменой или установкой деталей, а также очисткой оборудования.  5. Избегайте контакта с подвижными частями устройства.  6. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой, при выявлении неисправностей или если прибор поврежден каким-либо образом. С целью выявления неисправности, проведения ремонта, электрической или механической наладки обратитесь в ближайший авторизованный сервис-центр.  7. Использование дополнительных аксессуаров, не рекомендуемых производителем прибора, может привести к возникновению опасных ситуаций.  8. Не используйте вне помещения.  9. Не допускайте свисания шнура питания с края стола или соприкосновения с раскаленными поверхностями. Если штепсель не вставляется в розетку, обратитесь за помощью к профессиональному электрику. Не пытайтесь подогнать штепсель к размеру розетки самостоятельно.  10. Руки или посторонние предметы не должны находиться в чаше измельчителя во избежание получения серьезных травм и/или поломке оборудования. Допускается использование резиновой кухонной лопатки, но только в том случае, когда прибор находится в выключенном состоянии.  11. Лезвия измельчителя очень острые. Обращайтесь с ним с осторожностью.  12. Если в Вашем приборе присутствует съемное основание чаши и ножа - во избежание травм, никогда не размещайте режущие ножи лезвий на основании без надлежащего крепления контейнера.  13. При работе всегда закрывайте крышкой чашу.  14. Не предназначен для смешивания горячих жидкостей!  **СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ** | |
| **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**   1. Перед началом работы убедитесь, что шнур измельчителя отсоединен от источника питания, а переключатель установлен в положение OFF (O) (выключить). 2. Поместите чашу на основание мотора так, чтобы она прочно зафиксировалась и не имела наклона в одну сторону.   ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вашего измельчителя предусмотрена чаша со съемным основанием и лезвием, при сборке чаши соблюдайте следующие пункты.   * Нижняя часть чаши должна быть установлена точно по резьбе чаши * Прежде чем поместить в чашу продукты, необходимо надежно привинтить нижнюю часть чаши к самой чаше * Никогда не устанавливайте нижнюю часть чаши или узел лезвия на основание мотора, если они полностью не прикреплены к чаше и не затянуты надежно.  1. Убедитесь, что переключатель все еще находится в положении OFF (O) (выключить), и подключите шнур питания к удобной для вас розетке. 2. Поместите ингредиенты в чашу и закройте ее крышкой.Не заполняйте измельчитель выше отметки MAX (максимальный уровень). 3. Установите переключатель в положение ON (I) (включить), PULSE (1) (переменная скорость). Всегда при запуске или в процессе смешивания придерживайте чашу одной рукой. При эксплуатации всегда используйте крышку чаши. После завершения смешивания, установите переключатель в положение OFF (O) (выключить).   **УХОД И ХРАНЕНИЕ** | |
| 1. Прежде чем снять чашу дайте мотору полностью остановиться. Никогда не устанавливайте чашу на основание мотора и не снимайте ее с основания мотора, когда двигатель работает. 2. Снимите чашу с основания мотора и извлеките ее содержимое. 3. Промывайте и высушивайте чашу после каждого использования. Чаши со съемными нижними частями перед промывкой необходимо разобрать.  * Следующие детали можно мыть в посудомоечной машине: чаши, съемные нижние части чаши, узлы лезвий. * **Следующие детали не допускается мыть в посудомоечной машине и должны быть помыты вручную: пластиковые чаши, крышки для чаш и вкладыши крышки измерительной чашки.** | 1. **Основание** 2. **Чаша съемная** 3. **Крышка** 4. **Нож** 5. **Чаша съемная** 6. **Крышка** 7. **Нож** |
| После очистки и сушки соберите чаши, прикрутив съемные части.   1. Не подлежит очистке высоконапорной струёй воды. 2. Перед тем как убрать прибор на хранение, отключите его от электросети, очистите и просушите. Храните прибор в собранном виде в вертикальном положении в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °с и относительной влажности не более 65%, не кладите на прибор какие-либо предметы. Оберегайте его от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей. | |
| **ВАЖНО: НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ГОРЯЧИХ ЖИДКОСТЕЙ!** | |
| **СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА С УЧЕТОМ ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ЖИЛЫХ, КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ.**  • Оборудование предназначено для работы в коммерческих зонах и общественных местах, производственных и жилых зонах с малым электропотреблением, без воздействия вредных и опасных производственных факторов. • Прибор должен использоваться только в закрытых помещениях. • Прибор не предназначен для использования с наружными таймерами или с применением систем дистанционного управления. • Эксплуатация данного прибора запрещена лицам (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или лицам с недостаточным опытом и знаниями в случае, если они не находятся под наблюдением или не обучены взрослыми, ответственными за их безопасность. | |
| **РЕАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА**   1. Прибор предназначен для профессионального и бытового использования. 2. Прибор поставляется в индивидуальной упаковке. 3. Транспортировка прибора должна осуществляться с мерами предосторожности: не ронять, не бросать, а также с соблюдением знаков по транспортировке и хранению на упаковке. | |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**   * МОТОР   Не подлежит очистке высоконапорной струёй воды.  Мотор не требует консервации или смазки. Герметичная смазка обеспечивает бесперебойную работу устройства.   * ШНУР ПИТАНИЯ   Шнур питания не подлежит замене конечным пользователем.  Замена шнура питания должна выполняться только уполномоченным импортером изготовителя (или, в США и Канаде, авторизованным сервисным центром).  При обнаружении неисправности не старайтесь отремонтировать самостоятельно.  По вопросу ремонта или другим возникающим вопросам обращайтесь к уполномоченному импортеру изготовителя. | |
| **УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ**  Соблюдение правил утилизации изделия помогает предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы быть вызваны неправильной утилизацией этого продукта.  Этот знак на устройстве или на документах, сопровождающих товар, указывает, что данное устройство не может быть утилизировано вместе с прочими бытовыми отходами. Вместо этого оно должно быть передано в соответствующий пункт сбора и переработки электрического и электронного оборудования. Утилизация должна осуществляться в соответствии с местными правилами по утилизации отходов. Для получения более подробной информации об уходе, утилизации и переработке данного прибора, пожалуйста, обращайтесь в местные органы власти, службу сбора | |
| **ГАРАНТИЯ**  Ответственность за выполнение гарантийных обязательств в отношении продукции компании Waring, продаваемой за пределами США и Канады, лежит на местном импортере или дистрибьюторе.  ВНИМАНИЕ! Эксплуатация прибора с питанием от постоянного тока АННУЛИРУЕТ гарантийные обязательства.  Изготовлено в Китае.  **Производитель**: CONAIR CORPORATION  Подразделение: Waring Commercial  КИТАЙ, “Conair (Dongguan) Limited” 5/F., Block 1, Yau Shing Industrial Building, Jin Xiao Tang Industrial Section, Feng Gang, Dongguan City, China. Postal Code: 52682  **Импортер**: ООО «ВЕСТГЕЙТ»  Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. 2-я Энтузиастов, д.5, корп. 22. +7 (499) 322-33-55 | |