ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТОРГОВЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ

Сборку следует проводить на ровной твердой горизонтальной поверхности

* Вверните опоры в боковые стенки.
* Вставьте заглушки в боковые стенки как показано на рис. А.
* При помощи крючков соедините боковые стенки со стойками. Для этого установите крючки боковой стенки в нижние пазы стоек, как показано на рис.Б. Крючки боковой стенки следует вставлять до упора. Это значит, что нижние кромки пазов и верхние края соответствующих пазов стоек должны соприкасаться. Если добиться этого не получается, можно использовать киянку.
* Установите задние панели на стойки. Сборку начинайте с нижней части стойки. Нижний крючок панели должен войти в нижний паз стойки, а незамкнутая стенка стойки располагаться внутри стеллажа. При несовпадении пазов отрегулируйте опоры. Установка задних панелей с приложением усилия - не допускается. Если высота стеллажа 2,5 м, то в верхнюю часть дополнительно устанавливается задняя укороченная панель.
* Установите нижнюю полку на боковые стенки.
* Установите нижнюю панель в пазы заглушек боковых стенок.
* Закрепите кронштейны полок на стойках на требуемой высоте. Для этого используются те же пазы, что и для задних панелей. Установите полки на кронштейны.
* Установите на полки держатели ценников, а в отверстия полок - держатели передние и боковые, как показано на рис. В.
* При помощи уровня окончательно отрегулируйте опоры и установите стойки стеллажа вертикально, а полки – горизонтально.

СБОРКА СТЕЛЛАЖА С ФРИЗОМ И ОСТРОВНОГО СТЕЛЛАЖА ВЫПОЛНЯЕТСЯ АНАЛОГИЧНО, И ОТЛИЧАЕТСЯ ЛИШЬ СЛЕДУЮЩИМ:

СТЕЛЛАЖ СФРИЗОМ:

Закрепите кронштейны фриза и в верхних пазах стоек. Затем установите на них основание фриза, а после - в пазы на кронштейнах установите панель фриза.

ОСТРОВНОЙ СТЕЛЛАЖ:

Установите декоративную заглушку островного стеллажа наверх стеллажа и закрепите её между задними панелями.

Собирая дополнительные секции стеллажа, установочные крючки размещайте в свободных пазах стоек.

