Инструкция по применению:

1. Растворить 20г порошка в 0.5 л. воды.
2. Раствор залить в прибор, подогреть и дать подействовать несколько минут.
3. Промыть прибор 2 раза чистой водой.
4. Для кофемашин -дать аппарату завершить цикл.